БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И КОНСЕРВАНТОВ

Требования по охране труда при хранении пестицидов, минеральных удобрений определены Правилами по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15.04.2008 № 36 (далее – Правила).

Агрохимикаты должны храниться в специально предназначенных агрохимических комплексах (складах).

Территория складов должна удовлетворять следующим требованиям:

расположение ее по рельефу местности должно быть ниже населенного пункта и находиться с подветренной стороны к жилой застройке;

иметь ровную поверхность и уклон, обеспечивающий отвод поверхностного стока, предупреждающий загрязнение грунтовых вод и отрытых водоемов; глубина стояния грунтовых вод на участке склада должна быть не менее 1,5 м;

территория склада должна иметь твердое покрытие, сборники поверхностных осадков, подъездные пути с твердым покрытием, озеленена.

Ширина санитарно-защитной зоны для складов агрохимикатов должна устанавливаться в зависимости от вместимости складов, но не менее 200 м.

Территория площадки склада должна иметь зонирование и включать:

склады агрохимикатов;

помещение (площадку) для протравливания семян, помещение для хранения протравленных семян, растворно-заправочный узел;

площадку для хранения машин, аппаратов и транспорта, используемых для работ с пестицидами и агрохимикатами;

участок для складирования тары, сооружений для очистки технологических стоков;

ремонтно-механическую зону;

административно-бытовую зону.

Расстояние между административно-бытовыми зданиями и складскими помещениями должно быть не менее 50 м.

Планировка складов для хранения сыпучих минеральных удобрений и средств защиты растений должна предусматривать наличие следующих помещений:

для хранения и отпуска сыпучих и затаренных минеральных удобрений;

для хранения питьевой воды и продуктов питания, для приема пищи и отдыха, выдачи и приемки средств индивидуальной защиты;

для очистки, обеспыливания и обеззараживания спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты;

для раздельного хранения повседневной и рабочей одежды;

санитарно-бытовых.

На территории склада не допускается хранение минеральных кормов, фуража.

Удобрения, поступающие на склад в незатаренном состоянии (калийные, суперфосфат), следует хранить насыпью в отдельных отсеках при высоте для слеживающихся туков не более 2 м, неслеживающихся - не более 3 м.

Поступающие на склад в затаренном виде минеральные удобрения, пестициды должны складироваться в штабелях на поддонах или храниться на стеллажах. Высота штабеля при хранении в мешках, металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробах, ящиках, флягах допускается в три яруса. При использовании стеллажей высоту складирования следует увеличить. Минимальное расстояние между стеной и грузом должно быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом - 1 м, между светильником и грузом - 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом - 0,8 м.

Получаемые на склад и отпускаемые со склада агрохимикаты должны иметь сертификат организации-изготовителя с указанием технической характеристики продукции, требований безопасности при перевозке, хранении и применении. К каждой упаковочной единице должны прилагаться (приклеиваться или наноситься непосредственно на тару) рекомендации по применению.

Прием, хранение, учет и выдачу агрохимикатов должен осуществлять работник, знающий их класс опасности, пожароопасные, взрывоопасные свойства, порядок совместного хранения, назначение, правила обращения и меры первой помощи в случаях отравлений. Правила оказания первой помощи в случаях попадания пестицидов и агрохимикатов в организм при признаках отравления должны быть приведены в инструкциях по применению на конкретные виды препаратов.

Пестициды должны отпускаться со склада в заводской упаковке, а при небольших количествах - в свободную тару, обеспечивающую сохранность препарата. Запрещается отпускать пестициды в бумагу, мешки из ткани и пищевую посуду.

Погрузочно-разгрузочные работы на складах агрохимикатов, очистка, мойка и обезвреживание тары и транспорта должны быть механизированы. Выбор средств механизации (автопогрузчики, электрокары, штабелеры, кран-балки и так далее) должен производиться с учетом особенностей продукта (затаренные, россыпью).

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда С.Н. Горбаков